Сводка замечаний к первой редакции проекта Изменение №1

СП 398.1325800.2018 «Набережные. Правила градостроительного проектирования»

по результатам публичных слушаний

| №п/п | Структурный элемент свода правил | Наименование организации | Замечание, предложение | Заключение разработчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ко всему документу | Ассоциация сварщиков полимерных металлов | Отсутствуют замечания и предложения. | **Принято к сведению.** |
| 2 | Ко всему документу | ПАО «РусГидро»(обращение №226058 от 22.08.2022) | Отсутствуют замечания и/или предложения. | **Принято к сведению.** |
| 3 | Ко всему документу | Муратова А.А.(обращение №222084 от 05.07.2022)  | На какие нормативные документы опиратьсяпри проектировании ограждений на набережных с учетом их типологии? Пешеходная набережнаяв рекреационной зоне. В СП 398.1325800.2018 не прописано в каких случаях какая высотаограждений, какая типология ограждения и условия при которых ограждения не нужны. | **Принято.**Пункт 10.2.5 дополнено последнее перечисление:«При проектировании ограждений на набережных – их высота, ширина и удерживающая способность принимается в соответствии с ГОСТ Р 52289.» |
| 4 | Ко всему документу | АО «ДОМ.РФ»(исх. №10714-ДФ от 15.08.2022) | Привести к единому виду по тексту СП 398.1325800.2018 «Набережные. Правила градостроительного проектирования» использование терминологии по отношению к велосипедной инфраструктуре – используется «велотрассы» (что относится только к спортивным сооружениям), трассы для велодвижения, велосипедные дорожки.Предлагается использовать выражение «инфра-структура для движения велотранспорта и СИМ». | **Принято.**Учтено по всему тексту «инфраструктура для движения велотранспорта и СИМ». |
| 5 | Ко всему документу | АО «ДОМ.РФ»(исх. №10714-ДФ от 15.08.2022) | Предусмотреть глоссарий зон набережной – в тексте действующей редакции присутствует упоминание зон, но не даны их определения, характеристики и параметры. Рекомендуется использовать параметры, заложенные в Стандарт комплексного развития территорий (Книга 4. Стандарт формирования облика города). | **Принято частично.**1. Наименование зон самоочевидны и нет необходимости их трактовать.2. Из Книги 4 Стандарта формирование облика города учтены положения в пп. 1,2,3,7,9,10 раздела «Набережные».3. Какие-либо количественные параметры в указанном разделе Стандарта – отсутствуют. |
| 6 | Ко всему документу | АО «ДОМ.РФ»(исх. №10714-ДФ от 15.08.2022) | Предлагается добавить требования к освещению, которые исключат световоезагрязнение набережных в природных зонах. | **Принято.**Пункт 8.4.4 дополнить вторым абзацем: «На территории природных зон набережных применять ФО и умеренное АО (в виде подсветок отдельных элементов ландшафта), не допускается избыточное световое освещение.». |
| 7 | Ко всему документу | АО «ДОМ.РФ»(исх. №10714-ДФ от 15.08.2022) | В тексте Проекта изменений встречаются термины «обустроенные» и «необустроенные» применимо к пешеходным коммуникациям. Следует конкретизировать требования к пешеходным коммуникациям в зависимости от указанных типов. Рекомендуется предусмотреть глоссарий с типами пешеходных коммуникаций. | **Отклонено.**Данные термины самоочевидны и не требуют пояснения как для проектировщиков, так и рядовых граждан. |
| 8 | Ко всему тексту | Мэрия города Новосибирска Департамент строительства и архитектуры ( исх. № 30/01/15492 от 28.07.2022) | Считаем также возможным при подготовке изменений в СП 398 дополнить документ рекомендательными положениями, устанавливающими порядок проектирования благоустройства набережных в соответствии с Книгой 5 Стандарта комплексного развития территорий, в частности положениями о необходимости разработки дизайн-проекта (концепции благоустройства) набережной, проведения исследований, особенностей, касающихся проектирования набережной, как гидротехнического сооружения, проведения работы по вовлечению граждан в проекты благоустройства, в т. ч. общественных обсуждений, и т. д. | **Отклонено.**Порядок проектирования является предметом Методических указаний и Рекомендаций.Вопросы вовлечения граждан при разработке дизайн-проектов не относятся к предмету градостроительного нормирования. |
| 9 | Ко всему документу | ФАУ «Единый научно-исследовательский и проектный институт пространственного планирования РФ» (исх. №ГРП-03-1192/22-1 от 22.07.2022) | По всему тексту изменений (новой редакции) заменить «СП 396. 325800.2018» на «СП 396.1325800.2018» | **Принято.** |
| 10 | Ко всему документу | ФАУ «Единый научно-исследовательский и проектный институт пространственного планирования РФ» (исх. №ГРП-03-1192/22-1 от 22.07.2022) | Необходимо дополнить рассматриваемый СП 398.1325800.2018 разделом, содержащим описание к размещению объектов причальной инфраструктуры. | **Принято к сведению.**Для дальнейшей проработки вопроса требуется проведение дополнительных исследований, не предусмотренных в составе данной работы. |
| 11 | Ко всему документу | Москомэкпертиза(исх. № МКЭ-17-114/22-6 от | По всему тексту изменений (новой редакции) заменить «СП 396. 325800.2018» на «СП 396.1325800.2018» | **Принято.** |
| 12 | Ко всему документу | Москомэкпертиза(исх. № МКЭ-17-114/22-6 от | Необходимо дополнить рассматриваемый СП 398.1325800.2018 разделом, содержащим описание к размещению объектов причальной инфраструктуры. | **Принято к сведению.**Для дальнейшей проработки вопроса требуется проведение дополнительных исследований, не предусмотренных в составе данной работы. |
| 13 | П. 1.1 | Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области(исх. № 27Исх-13049/10-02 от 19.08.2022) | Изложить п. 1.1 СП 398.1325800.2018:«п. 1.1. Настоящий свод правил распространяется на территориальноепланирование, градостроительное зонирование, планировку территории,архитектурно-строительное проектирование, строительство и реконструкцию набережных общественного назначения, а также комплексное развитие территорий общего пользования набережных и их благоустройство на побережьях водных объектов общего пользования – морей, рек, естественных и искусственных водоемов (озер, прудов, каналов, водохранилищ).».Предложение направлено на учет содержания СП 398.1325800.2018 совместно с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации, в частности на обеспечение возможности осуществлять деятельность по реализации комплекса мероприятий по благоустройству территории общего пользования – набережной, без проведения работ, относимых к строительству и реконструкции. Кроме того, при благоустройстве проектирование является одним из мероприятий комплекса мероприятий по благоустройству, установленных правилами благоустройства. | **Принято.**Пункт 1.1 изложен в следующей редакции:«1.1 Настоящий свод правил распространяется на территориальноепланирование, градостроительное зонирование, планировку территории,архитектурно-строительное проектирование, строительство и реконструкцию набережных общественного назначения, а также комплексное развитие территорий общего пользования набережных и их благоустройство на побережьях водных объектов общего пользования – морей, рек, естественных и искусственных водоемов (озер, прудов, каналов, водохранилищ).». |
| 14 | Раздел 2 | ФАУ «Единый научно-исследовательский и проектный институт пространственного планирования РФ» (исх. №ГРП-03-1192/22-1 от 22.07.2022) | Исключить дублирование предложения «В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на следующие документы:» | **Отклонено.**Дублирование отсутствует. |
| 15 | Раздел 2 | ФАУ «Единый научно-исследовательский и проектный институт пространственного планирования РФ» (исх. №ГРП-03-1192/22-1 от 22.07.2022) | Исключить «ПБ 10-559-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации пассажирских подвесных и буксировочных канатных дорог» как документ, утративший силу | **Принято.** |
| 16 | Раздел 2 | ФАУ «Единый научно-исследовательский и проектный институт пространственного планирования РФ» (исх. №ГРП-03-1192/22-1 от 22.07.2022) | В наименовании СанПиН 2.1.3684-21 после слов «питьевому водоснабжению» дополнить «населения» | **Отклонено.**В наименовании указанного документа отсутствует слово «населения». |
| 17 | Раздел 2 | ФАУ «Единый научно-исследовательский и проектный институт пространственного планирования РФ» (исх. №ГРП-03-1192/22-1 от 22.07.2022) | Дополнить перечень нормативных ссылок следующими документами:* СП 276.1325800.2016 «Здания и территории. Правила проектирования защиты от шума транспортных потоков»,
* ГОСТ 31295.2-2005 «Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 2. Общий метод расчета».
 | **Принято.** |
| 18 | Раздел 2 | Москомэкпертиза(исх. № МКЭ-17-114/22-6 от | Исключить дублирование предложения «В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на следующие документы:» | Принято.**Отклонено.**Дублирование отсутствует. |
| 19 | Раздел 2 | Москомэкпертиза(исх. № МКЭ-17-114/22-6 от | Исключить «ПБ 10-559-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации пассажирских подвесных и буксировочных канатных дорог» как документ, утративший силу | **Принято.** |
| 20 | Раздел 2 | Москомэкпертиза(исх. № МКЭ-17-114/22-6 от | В наименовании СанПиН 2.1.3684-21 после слов «питьевому водоснабжению» дополнить «населения» | **Отклонено.**В наименовании указанного документа отсутствует слово «населения» |
| 21 | Раздел 2 | Москомэкпертиза(исх. № МКЭ-17-114/22-6 от | Дополнить перечень нормативных ссылок следующими документами:* СП 276.1325800.2016 «Здания и территории. Правила проектирования защиты от шума транспортных потоков»,
* ГОСТ 31295.2-2005 «Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 2. Общий метод расчета».
 | **Принято.** |
| 22 | П. 3.1.9 | Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области(исх. № 27Исх-13049/10-02 от 19.08.2022) | п.п. 3.1.9 СП 398.1325800.2018 изложить в следующей редакции:«п.п. 3.1.9. набережная: объект общего пользования, предназначенный для движения и отдыха пешеходов и/или для движения пешеходов и транспорта, представляющий собой благоустроенную общественную территорию и/или плоскостное сооружение общественного назначения, расположенный на береговой полосе и/или с использованием берегов и водного пространства водного объекта и/или на удалении от береговой полосы.».В действующей редакции «набережная: линейный элемент планировочнойструктуры населенного пункта», при этом исходя из положений Градостроительного кодекса Российской Федерации совместно с приказом Минстроя Российской Федерации от 25.04.2017 № 738/пр линейный элемент планировочной структуры – «улично-дорожная сеть», таким образом определение ограничивает работы, не относимые к дорожной деятельности, а также работы на землях водного или лесного фонда.Также определение предлагается увязать с положениями Водного кодекса и практикой создания набережных с нависанием элементов набережной над водой, с непосредственным использованием водного объекта. | **Принято частично.**Использована смысловая часть предложения с корректировкой терминологии.Пункт 3.1.9 изложен в следующей редакции:«3.1.9 набережная: Элемент планировочной структуры населенного пункта, располагаемый вдоль берега водного объекта, ~~и~~ предназначенный для движения и отдыха пешеходов или для движения пешеходов и транспорта, представляющий собой благоустроенную территорию общего пользования, расположенную на поверхности берегоукрепительного сооружения, непосредственно примыкающего к водному объекту или находящегося на удалении от береговой линии, либо нависающего над ним. |
| 23 | П. 3.2 | АО «ДОМ.РФ»(исх. №10714-ДФ от 15.08.2022) | Изложить новую редакцию части пункта 3.2 следующим образом: «СИМ – средства инди видуальной мобильности (самокаты, роликовые коньки, сегвеи, гироскутеры, моноколеса и др.);». | **Принято.**Текст изложен в следующей редакции: «СИМ – средства индивидуальной мобильности (самокаты, роликовые коньки, сегвеи, гироскутеры, моноколеса и др.);». |
| 24 | П. 3.2 | ФАУ «Единый научно-исследовательский и проектный институт пространственного планирования РФ» (исх. №ГРП-03-1192/22-1 от 22.07.2022) | В проектируемом пункте 3.2 последний абзац изложить в редакции: «Дополнить после слов «ФО - функциональное освещение;» словами «СИ - световая информация;» и «ТКО - твердые коммунальные отходы». | **Отклонено.**Указанные сокращения уже имеются в документе. |
| 25 | П. 3.2 | Москомэкпертиза(исх. № МКЭ-17-114/22-6 от | В проектируемом пункте 3.2 последний абзац изложить в редакции: «Дополнить после слов «ФО - функциональное освещение;» словами «СИ - световая информация;» и «ТКО - твердые коммунальные отходы». | **Отклонено.**Указанные сокращения уже имеются в документе. |
| 26 | П. 4.1 | Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области(исх. № 27Исх-13049/10-02 от 19.08.2022) | п. 4.1 Проекта изложить в следующей редакции:«п. 4.1. Прибрежные защитные, береговые полосы водных объектов общего пользования следует обустраивать с учетом природно-климатических условий, исторических, ландшафтных, физико-географических, морфометрических особенностей, водного режима и других особенностей водного объекта, информации об ограничении водопользования на водном объекте общего пользования, высотных отметок и характеристик грунтов.».Предлагается увязать понятия и требования с Водным кодексом Российской Федерации, снять ограничение применения пункта для территорий, прилегающих к населенным пунктам, учесть возможность благоустройства набережных без проведения строительных работ*.* | **Принято.**Пункт 4.1. Первый абзац изложен в новой редакции:«4.1 Прибрежные территории, примыкающие к водным объектам, относящиеся к ценным земельным ресурсам населенных пунктов, следует обустраивать с учетом природно-климатических условий, местоположения, величины и статуса населенного пункта, и перспектив его развития, а также характеристик водоема (величины и конфигурации акватории, исторических, ландшафтных, физико-географических, морфометрических особенностей, водного режима и других особенностей водного объекта, информации об ограничении водопользования, высотных отметок и характеристик грунтов». |
| 27 | П. 4.9 | АО «ДОМ.РФ»(исх. №10714-ДФ от 15.08.2022) | Изложить новую редакцию пункта 4.9 следующим образом:«При проектировании следует обеспечивать доступность для МГН территорий набережных и территорий объектов застройки различного функционального назначения, примыкающих к набережным, в соответствии с требованиями СП 59.13330 и СП 140.13330». | **Принято.**Текст изложен в следующей редакции: «При проектировании следует обеспечивать доступность для МГН территорий набережных и территорий объектов застройки различного функционального назначения, примыкающих к набережным, в соответствии с требованиями СП 59.13330 и СП 140.13330». |
| 28 | П. 4.9 | Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области(исх. № 27Исх-13049/10-02 от 19.08.2022) | п. 4.9 Проекта изложить в следующей редакции:«п. 4.9. При проектировании набережных следует обеспечивать для МГНравные условия жизнедеятельности с другими категориями населения в зонахобщественных пространств и пешеходного движения, а также на территорияхобъектов застройки различного функционального назначения, примыкающихк набережной, в соответствии с требованиями СП 59.13330 и СП 140.13330.».Предлагается заменить «доступность для МГН их территорий» на «равные условия жизнедеятельности». | Отклонено.Предложенное дополнение не относится к предмету рассматриваемого документа. |
| 29 | П. 5.1.1 | Мэрия города Новосибирска Департамент строительства и архитектуры ( исх. № 30/01/15492 от 28.07.2022) | Градостроительным кодексом РФ не предусмотрено проектирование набережных в составе генеральных планов, ПЗЗ, документации по планировке территории (ДПТ). В соответствии со 131-ФЗ организация благоустройства в соответствии с правилами благоустройства отнесена к вопросам местного значения.Предлагаемая редакция:«5.1.1. Размещение набережных на территории городских округов и поселений, внутригородских районов, осуществляется на основании генеральных планов городских округов и поселений в соответствии с правилами землепользования и застройки городских округов и поселений и проектами планировки территории.Проектирование, строительство, реконструкция и благоустройство набережных осуществляется:в случаях строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в том числе гидротехнических сооружений – в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом РФ;в случаях, если при проведении работ не изменяются параметры объектов капитального строительства, в том числе гидротехнических сооружений, их частей, в том числе надстройка, перестройка, расширение, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объектов капитального строительства, объектов капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов – в соответствии с правилами благоустройства территории городских округов и поселений.». | **Принято.**Пункт 5.1.1 изложен в новой редакции:«5.1.1 Проектирование набережных выполняется при разработке документов территориального планирования и градостроительного зонирования в соответствии с ПЗЗ городских округов и поселений, документации по планировке и межеванию территории, архитектурно-строительного проектирования, обеспечивая безопасную эксплуатацию проектируемого объекта в соответствии с [2], [3], [4], с учетом требований настоящего свода правил и других действующих нормативных технических документов в сфере строительства, правил благоустройства территории муниципальных образований, а также при реализации государственных (муниципальных) программ формирования комфортной городской среды. Проектирование, строительство, реконструкция и благоустройство набережных осуществляется: в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом РФ - в случаях строительства и реконструкции объектов капитального строительства, при которой изменяются габариты объектов, в том числе гидротехнических сооружений; в соответствии с правилами благоустройства территории городских округов и поселений - в случаях, если при проведении работ не изменяются габариты объектов капитального строительства, в том числе гидротехнических сооружений, их частей, в том числе надстройка, перестройка, расширение, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объектов капитального строительства, объектов капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов та-ких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов строительства, в том числе гидротехнических сооружений, их частей, в том числе надстройка, перестройка, расширение, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объектов капитального строительства, объектов капитального строительства, за исключением за-мены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов.». |
| 30 | П.5.1.1 | ФАУ «Единый научно-исследовательский и проектный институт пространственного планирования РФ» (исх. №ГРП-03-1192/22-1 от 22.07.2022) | В проектируемом пункте 5.1.1 после слов «выполняется на этапах» дополнить словами «разработки документов территориального планирования и градостроительного зонирования», слово «нормирования» исключить»; | Принято.См. ответ на замечание №29. |
|  | П. 5.1.1 | Москомэкпертиза(исх. № МКЭ-17-114/22-6 от | В проектируемом пункте 5.1.1 после слов «выполняется на этапах» дополнить словами «разработки документов территориального планирования и градостроительного зонирования», слово «нормирования» исключить»; | Принято.См. ответ на замечание №29. |
| 31 | П. 5.1.1 | Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области(исх. № 27Исх-13049/10-02 от 19.08.2022) | п. 5.1.1 Проекта изложить в следующей редакции:«п. 5.1.1. Проектирование набережных выполняется при разработке документовтерриториального планирования и градостроительного зонирования, проектапланировки территории и проекта межевания территории, архитектурно-строительного проектирования, обеспечивая безопасную эксплуатацию объекта нормирования в соответствии с [2], [3], [4], с учетом требований настоящего свода правил и других действующих нормативных технических документов в сфере строительства, правил благоустройства территории муниципальных образований, а также при:– реализации договоров об освоении территории в целях строительстваи эксплуатации наемного дома социального использования или договоров об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования, предусматривающего благоустройство территорий общего пользования для движения и отдыха пешеходов и/или для движения пешеходов и транспорта вдоль водного объекта общего пользования;– реализации договоров о комплексном развитии территории, предусматривающего благоустройство территорий общего пользования для движения и отдыха пешеходов и/или для движения пешеходов и транспорта вдоль водного объекта общего пользования;– реализации государственных (муниципальных) программ формированиякомфортной городской среды;– архитектурно-строительном проектировании, связанном со созданием новых или реконструкцией существующих набережных, объектов различного функционального назначения, примыкающих к водным объектам общего пользования и/или набережным.».Предлагается внести изменения с учетом положений Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» и реализации набережных в рамках государственных (муниципальных) программ формирования комфортной городской среды, не предусматривающей строительства. Кроме того, действующей редакцией пункта не учитываются субъекты Российской Федерации (муниципальные образования), не осуществляющие разработку документов территориального планированияна отдельные населенные пункты (например: городские округа с одним населенным пунктом и землями вне границ населенного пункта). | Принято.См. ответ на замечание №29. |
| 32 | П. 5.1.2 | Мэрия города Новосибирска Департамент строительства и архитектуры ( исх. № 30/01/15492 от 28.07.2022) | В соответствии с частями 1, 2 статьи 23 ГрК генеральный план может утверждаться как в отношении поселения, городского округа, так и в отношении отдельных населенных пунктов поселения, городского округа. Статьей 23 ГрК не предусмотрено включение указанной концепции в состав генерального плана. В то же время, часть 7 статьи 23 предполагает включение в состав материалов обоснования генерального плана обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, городского округа (в т. ч. в части использования прибрежных территорий городских водных объектовСтатьей 24 ГрК предусмотрено использование термина «подготовка», а не «разработка» по отношению к генеральному плану.Слово «городских» предлагается исключить, поскольку на территории муниципальных образований могут располагаться водные объекты в собственности Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования, физического лица, юридического лица.Предлагаемая редакция:«В составе материалов обоснования генерального плана следует предусматривать подготовку общей концепции использования прибрежных территорий водных объектов <…> (далее по тексту)». | **Принято.**Пункт 5.1.2. Первый абзац изложен в новой редакции: «В составе материалов обоснования генерального плана следует предусматривать подготовку общей концепции использования прибрежных территорий водных объектов, в составе которой необходимо:». |
| 33 | П. 5.1.2 | Мэрия города Новосибирска Департамент строительства и архитектуры ( исх. № 30/01/15492 от 28.07.2022) | Дополнить абзацем следующего содержания:На карте (картах) планируемого размещения объектов местного значения поселения или городского округа генерального плана отображаются планируемые к строительству, реконструкции, благоустройству объекты местного значения – набережные.В составе Положения о территориальном планировании генерального плана указываются сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения – набережных, их основные характеристики, их местоположение. | **Принято.**Пункт 5.1.2 дополнен последним абзацем: «Набережные, планируемые к строительству, реконструкции, благоустройству отображаются на картах планируемого размещения объектов местного значения поселения или городского округа генерального плана. В составе Положения о территориальном планировании генерального плана указываются сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения набережных, даются их основные характеристики, указывается их местоположение.». |
| 34 | П. 5.1.2А | Мэрия города Новосибирска Департамент строительства и архитектуры ( исх. № 30/01/15492 от 28.07.2022) | Исключить.ГрК не предусматривает разработки «документации по застройке». В соответствии со ст. 30 ГрК градостроительное зонирование, градостроительные регламенты и виды разрешенного использования устанавливаются в составе ПЗЗ, а не ДПТ. Дополнение СП данной статьей не имеет смысла, поскольку генплан, ПЗЗ и ДПТ не «уточняют» друг друга, а выполняют разные задачи по регулированию пространственного развития. | **Принято.**Пункт 5.1.2А исключен. |
| 35 | П. 5.1.2А | ФАУ «Единый научно-исследовательский и проектный институт пространственного планирования РФ» (исх. №ГРП-03-1192/22-1 от 22.07.2022) | В проектируемом пункте 5.1.2А слова «документации по планировке и застройке» заменить на «документации по планировке территории». | **Принято.**Текст, где учтено замечание, перенесен в п.5.1.1 (см. ответ на замечание №31).Пункт 5.1.2А исключен. |
| 36 | П. 5.1.2А | Москомэкпертиза(исх. № МКЭ-17-114/22-6 от | В проектируемом пункте 5.1.2А слова «документации по планировке и застройке» заменить на «документации по планировке территории». | **Принято.**Текст, где учтено замечание, перенесен в п.5.1.1 (см. ответ на замечание №31).Пункт 5.1.2А исключен. |
| 37 | П. 5.1.2А | Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области(исх. № 27Исх-13049/10-02 от 19.08.2022) | п. 5.1.2А Проекта изложить в следующей редакции:«5.1.2А. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения набережных разрабатывается с учетом документов градостроительного зонирования, градостроительных регламентов и видов разрешенного использования земельных участков набережной.».С учетом представленного Проекта и в соответствии с п. 5.1.1 и п. 5.1.2А потребуется проработка вопроса о внесении изменений в Приказ Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» в части добавления вида разрешенного использования «набережные» к коду 12.0. | **Принято.**Текст, где учтено замечание, перенесен в п.5.1.1 (см. ответ на замечание №31).Пункт 5.1.2А исключен. |
| 38 | П. 5.2.3 | АО «ДОМ.РФ»(исх. №10714-ДФ от 15.08.2022) | Изложить новую редакцию части пункта 5.2.3 следующим образом:«набережная, сформированная как обособленная пешеходная улицаи/или площадь, соединенная с пешеходными улицами и/или их участками на прилегающих к набережной территориях с образованием единой пешеходной зоны». | **Принято.**Первое перечисление. Слова «, образующими единую пешеходную зону» заменены на «с образованием единой пешеходной зоны». |
| 39 | П. 5.2.3 | АО «ДОМ.РФ»(исх. №10714-ДФ от 15.08.2022) | Исключить из новой редакции пункта 5.2.3 слова «сформированная как общественное пространство», т.к. любая набережная является общественным пространством, без соответствия условию наличия зон для проведения массовых мероприятий. | **Принято**.Текст изложен в следующей редакции:«набережная с зонами для проведения массовых мероприятий;». |
| 40 | П. 5.2.3 | Москомэкпертиза(исх. № МКЭ-17-114/22-6 от 18.08.2022) | Абзацы третий шестой пункта 5.2проекта Изменения к СП изложить в следующей редакции:«Набережная-променад», в том числе:a) проходящая по застроенным территориям;б) расположенная в природной и/или рекреационной зоне (природного и/или рекреационного назначения).Комментарии. 1) Термин «общественные пространства» не закреплен в нормативно-правовой документации, его использование приведет к разночтениям. 2) Согласно ГОСТ 28329-89\* набережные в силу своей протяженности, относятся к бульварам, которые в свою очередь являются озелененными территориями общего пользования (Закон города Москвы от 25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», ст. 51) и предполагают посещение своей территории неограниченным числом лиц.\*Примечание: ГОСТ 28329-89: Бульвар - озелененная территория общего пользования вдоль магистралей, набережных в виде полосы различной ширины, предназначенная для пешеходного транзитного движения и кратковременного отдыха.3) Многофункциональная набережная без автодорог не имеет ресурса для полноценного функционирования (подвоз автомобилями инвентаря для проведения общественных мероприятий, продуктов питания/фаст-фуд, розничная торговля и пр.).4) Согласно сложившейся практике на территориях набережных могут присутствовать зоны:- с хорошо сохранившимся ландшафтом, выраженным террасированием берегов, ненарушенным почвенным и растительным покровом;- со спланированной в процессе урбанизации территорией, искусственно созданным озеленением, с высокой долей благоустройства в части сформированных дорог, площадок, сооружений (включая искусственные берега) и пр. | **Принято.**Пункт 5.2.3 абзац пункт б) изложено в следующей редакции: «расположенная в зоне природного и/или рекреационного назначения».1), 2) **Принято.** См. ответ на замечание №39.3) **Принято к сведению.**В Изменениях №1 имеется п. 7.2.1А, который предусматривает транспортное обеспечение пешеходных набережных.4) **Принято к сведению.**Данное предложение будет отражено при проведении анализа сложившейся ситуации, предусмотренного п. 5.3.3 и Приложения Б настоящего документа. |
| 41 | П. 5.2.4 | Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области(исх. № 27Исх-13049/10-02 от 19.08.2022) | п.п. 5.2.4 СП 398.1325800.2018 изложить следующей редакции:«п.п. 5.2.4 По размещению в части использования берегов водного объектамогут проектироваться набережные (части набережных):– с использованием берегов и водного пространства водного объекта (включающие использование акватории водных объектов, необходимые для пляжей, пирсов, причалов, лодочных станций);– непосредственно примыкающие к водным объектам (с формированием поперечного профиля набережной, обращенного к водной поверхности в соответствии с пунктом 6.3, в случае если иное не предусмотрено авторскимархитектурным замыслом);– находящиеся на удалении от водного объекта (включающие территории зон массового отдыха населения или иного назначения вдоль водного объекта без непосредственного примыкания и использования его берегов и водного пространства).».Виды набережных предлагается увязать с практикой их создания и Водным кодексом Российской Федерации, а также приказом МЧС России от 30.09.2020 № 732 «Об утверждении Правил пользования пляжами в Российской Федерации». | **Принято частично.**Использована смысловая часть предложенияПункт 5.2.4 изложен в следующей редакции: «По размещению относительно береговой линии набережные могут проектироваться следующих видов:- непосредственно примыкающие к берегу;- находящиеся на удалении от водного объекта (территории, находящиеся между береговой линией и набережной, могут быть предназначены для рекреации, для пляжного и других видов массового отдыха, для размещения пирсов, причалов, лодочных станций, и др.) - нависающие над водным объектом.». |
| 42 | П. 5.3.1 | Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области(исх. № 27Исх-13049/10-02 от 19.08.2022) | п. 5.3.1 Проекта изложить в следующей редакции:«п.п. 5.3.1 Выбор функционального назначения территорий набережныхи застройки, территорий прилегающих к набережным, следует осуществлятьв соответствии с классификацией по 5.2, в зависимости и во взаимосвязи с функциональным зонированием, установленным документами территориального планирования.».Предлагается учесть в пункте населенные пункты, являющиеся административными центрами (например: рабочие поселки и поселки), например в ЗАТО, а также создание набережных на землях водного и лесного фонда, землях сельских населенных пунктов, примыкающих к городам и пространственно связанных с городами. Кроме того, действующей редакцией пункта не учитываются субъекты Российской Федерации (муниципальные образования), не осуществляющие разработку документов территориального планирования на отдельные населенные пункты (например: городские округа с одним населенным пунктом и землями вне границ населенного пункта). | **Принято.**Пункт 5.3.1 изложен в новой редакции: «5.3.1 Выбор функционального назначения набережных и застройки территорий, прилегающих к набережным, следует осуществлять в соответствии с классификацией по п. 5.2, в зависимости и во взаимосвязи с функциональным зонированием, установленным документами территориального планирования.». |
| 43 | П. 5.3.2 | АО «ДОМ.РФ»(исх. №10714-ДФ от 15.08.2022) | Дополнить новую редакцию пункта 5.3.2 словами «а также с учетомфункционального назначения и существующего землепользованияприлегающих к набережной участков и размещением объектов культуры, досуга и общественного питания». | **Принято.**См. п.5.3.3Примечание. Содержание пп. 5.3.2 и 5.3.3 уточнено. Порядок изложения изменен. П. 5.3.2 получил номер 5.3.3. Внесены дополнения.Пункт 5.3.3 (бывший 5.3.2) изложен в следующей редакции: «5.3.3 Выбор участков набережной для обеспечения туристско-рекреационной деятельности следует начинать с определения ее местоположения по отношению к участкам природных и озелененных территорий, выявления памятников архитек­туры, объектов историко-культурного наследия, расположенных на набереж­ной или на прилегающей территории, с проведением оценки их состояния, пригодности для туристского показа.». |
| 44 | П.5.3.3 | АО «ДОМ.РФ»(исх. №10714-ДФ от 15.08.2022) | Дополнить новую редакцию первого абзаца пункта 5.3.3 словами «а такжес учетом существующего землепользования прилегающих к набережнойучастков и существующих практик использования территории жителями». | **Принято.**См. п.5.3.2Примечание. Содержание пп. 5.3.2 и 5.3.3 уточнено. Порядок изложения изменен. П. 5.3.3 получил номер 5.3.2. Внесены дополнения.Пункт 5.3.2 (бывший 5.3.3) изложен в следующей редакции (первый абзац пункта скорректирован): «5.3.2 Выбор основного функционального назначения набережных следует осуществлять на основе анализа планировочной структуры населенного пункта, схем функционального зонирования участков, примыкающих к водоему, с учетом существующего землепользования прилегающих к набережной участков и существующей практики использования территории, с учетом перспектив развития прилегающих территории, а также с учетом [8], [9].Анализ существующего положения прибрежной территории целесообразно выполнять по следующим позициям:фактическое использование прибрежной территории (по укрупненному перечню: природная, рекреационная, общественно-деловая, научно-производственная и/или коммунально-складская, транспортная, неиспользуемая), который может быть проведен с использованием таблицы Приложения Б;удаленность станций и остановок общественного транспорта;наличие и виды пешеходных коммуникаций;протяженность участков непрерывных коммуникаций для пешеходного движения, включая набережные;неиспользуемые участки набережной вдоль береговой линии, которые могут быть использованы для общественной функции и для создания ландшафтно-рекреационных пространств;участки затрудненного доступа к видовым площадкам, пристаням и спускам к воде с учетом существующей сети дорог на набережных, наличие и виды пешеходных переходов;доля береговой линии водного объекта, занятая производственной застройкой, препятствующей доступу населения к набережной;наличие и виды инфраструктуры для движения велотранспорта и СИМ, в том числе на прилегающих к набережной территориях;категория водоема по виду водопользования (источник хозяйственно-питьевого водоснабжения, рыбохозяйствненное водопользование, культурно-бытовое);использование водоема для рекреации, в том числе для купания;фактическое использование акватории водоема для размещения предприятий питания, стационарных сценических площадок на воде, плавучих пристаней и причалов (дебаркадеров);состояние существующих сооружений по очистке поверхностного стока. |
| 45 | П.5.3.3 | АО «ДОМ.РФ»(исх. №10714-ДФ от 15.08.2022) | Дополнить перечисления в пункте 5.3.3 в части позиций анализа следующим:«наличие и виды инфраструктуры для движения велотранспорта и СИМ,в том числе на прилегающих к набережной территориях». | **Принято.**См. п. 5.3.2 (бывший п. 5.3.3).Пункт 5.3.2 дополнен текстом после шестого перечисления:«наличие и виды инфраструктуры для движения велотранспорта и СИМ,в том числе на прилегающих к набережной территориях;». |
| 46 | П. 5.3.3.,Приложение Б | СПб ГКУ «НИПЦ Генплана Санкт-Петербурга»(исх. № 01-11/965 от 01.08.2022) | Приведенные в п. 5.3.3 и Приложении Б (Форма таблицы для проведения функционального анализа прибрежной территории водных объектов (проектируемой территории)) виды функционального назначения территории не соответствуют действующему законодательству (Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 (ред. от 09.08.2018) «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»). | **Принято.**См. ответ на замечание №44.Приложение Б приведено в соответствие с текстом п. 5.3.2 (укрупненный перечень):1. Природная; 2. Рекреационная; 3. Жилая; 4. Общественно-деловая;5. Научно-производственная, производственная, коммунально-складская; 6. Транспортная;7. Неиспользуемая  |
| 47 | П. 5.3.3 | Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области(исх. № 27Исх-13049/10-02 от 19.08.2022) | п. 5.3.3 Проекта дополнить:«При благоустройстве озелененных территорий общего пользования и рекреационных элементов планировочной структуры вдоль водных объектов в рамках реализации государственных (муниципальных) программ формирования комфортной городской среды заполнение формы приложения Б не является обязательным.».Предлагается учесть, что в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации благоустройство территории – деятельность по реализации комплекса мероприятий, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, т.е. при благоустройстве территории баланс функциональных зон не изменяется. | **Принято частично.**В новой редакции пункта использована смысловая часть дополнения.См. ответ на замечание №44. |
| 48 | П.5.3.5 | АО «ДОМ.РФ»(исх. №10714-ДФ от 15.08.2022) | Дополнить перечисления в пункте 5.3.5 следующим: «существующих практик использования территории жителями и социокультурного состава пользователей территории». | **Принято частично.**Использована смысловая часть дополнения.Пункт 5.3.5 дополнен последним перечислением:«существующей практики использования территории». |
| 49 | П. 5.3.6 | АО «ДОМ.РФ»(исх. №10714-ДФ от 15.08.2022) | Дополнить новую редакцию пункта 5.3.6: «Второе перечисление. Заменить слово «общественного» на «общественно-делового». | **Принято.**Пункт 5.3.6Второе перечисление. Заменено слово «общественного» на «общественно-делового». |
| 50 | Раздел 6.1 | АО «ДОМ.РФ»(исх. №10714-ДФ от 15.08.2022) | Дополнить раздел 6.1 «Общие требования» пунктом о необходимости обеспечить доступ к воде для всех пользователей набережных с помощью пляжей, пирсов, ступеней и пандусов. | **Принято частично.**В рассматриваемом документе указанные вопросы раскрыты в подразделе «Лестничные сходы и спуске к воде» раздела 6.1, а также в п.7.2.4А (пирсы), п. 7.1.7 (пляжи) и др. |
| 51 | П. 6.1.6 | Москомэкпертиза(исх. № МКЭ-17-114/22-6 от 18.08.2022) | Скамьи и урны входят в состав малых архитектурных форм.Привести положения СП в соответствие терминологии.Комментарии. В соответствии с п. 38 ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации элементы благоустройства - декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства территории.Скамьи и урны входят в состав малых архитектурных форм. | **Принято.** |
| 52 | П. 6.1.6 | АО «ДОМ.РФ»(исх. №10714-ДФ от 15.08.2022) | Изложить новую редакцию пункта 6.1.6 следующим образом: «В малых городских населенных пунктах, где основная часть прибрежной полосы представлена естественными берегами, целесообразно устраивать прогулочные набережные без подпорных стенок с обустройством прогулочных променадов в виде пешеходных коммуникаций вдоль берега с элементами благоустройства (скамьи, МАФ, урны и др.), а также предусматривать инфраструктуру для движения и временного хранения велотранспорта и СИМ». | **Принято.**Пункт 6.1.5. Дополнен пунктом 6.1.6 в следующей редакции:«В малых городских населенных пунктах, где основная часть прибрежной полосы представлена естественными берегами, целесообразно устраивать прогулочные променады в виде пешеходных коммуникаций вдоль берега с элементами благоустройства (МАФ и др.), а также предусматривать инфраструктуру для движения и временного хранения велотранспорта и СИМ». |
| 53 | П. 6.2.1 | АО «ДОМ.РФ»(исх. №10714-ДФ от 15.08.2022) | Дополнить пункт 6.2.1 перечислением «инфраструктура для движения велотранспорта и СИМ, в том числе велодорожки». | **Принято.**Пункт 6.2.1 дополнен текстом после четвертого перечисления:««инфраструктура для движения велотранспорта и СИМ». |
| 54 | П. 6.2.1 | Москомэкпертиза(исх. № МКЭ-17-114/22-6 от 18.08.2022) | Слово «территории» заменить словом «участки».Комментарии. Целесообразно заменить слово «территории» на «участки», так как участок всегда имеет геометрические границы (полосы/площадки), а понятие территории - более абстрактное. Например, территория леса или участок леса | **Принято.**В пункте 6.2.1 в последнем перечислении заменены слова «озелененные территории» на «участки озеленения». |
| 55 | Раздел 6.3 | АО «ДОМ.РФ»(исх. №10714-ДФ от 15.08.2022) | Дополнить подраздел «Подпорные стенки набережных» раздела «6.3 Отдельные планировочные элементы» пунктом о приоритете максимального сохранения природных берегов водоемов, использовании природных экологичных материалов и минимальном использовании бетонных подпорных стенок и берегоукреплений. | **Принято частично**.Пункт 6.3.3. дополнен первым абзацем:«При проектировании подпорных стенок и береговых укреплений целесообразно исходить из принципа максимального сохранения природных берегов водоемов и использовании природных экологичных материалов. |
| 56 | П. 6.3.10 | АО «ДОМ.РФ»(исх. №10714-ДФ от 15.08.2022) | Исключить в пункте 6.3.10 третий абзац, так как специальное обустройство видовой площадки за счет ширины транзитного тротуара вдоль проезжей части моста может быть небезопасным – в подавляющем большинстве случаев ширина тротуаров на мостах и так не вмещает транзитные потоки пешеходов, велосипедистов и СИМ. Видовые площадки целесообразно устраивать в конструкции моста с примыканием к транзитному тротуару, но не за счет его ширины. | **Принято частично**.В тексте документа исключен второй абзац: «В качестве видовых площадок допускается использовать пешеходные мосты.»А также указано, что «видовые площадки допускается предусматривать на мостах, предназначенных для движения транспорта и пешеходов при наличии тро­туаров (или тротуара с одной стороны), имеющих резерв пропускной спо­собности, который обеспечит требуемую ширину прохожей части для тран­зитных пешеходных потоков».Резервы пропускной способности на новых мостах для туристско-рекреационной деятельности заложены в расчет требуемой ширины моста, в соответствии с требованиями СП 396.1325800.». |
| 57 | П. 6.3.12 | Москомэкпертиза(исх. № МКЭ-17-114/22-6 от 18.08.2022) | Слово «рекомендуется» заменить словом «целесообразно». Комментарии. Предлагается откорректировать текст редакции СП. | **Принято.**В пункте 6.3.12слово «рекомендуется» заменить словом «целесообразно». |
| 58 | П. 6.3.18 | АО «ДОМ.РФ»(исх. №10714-ДФ от 15.08.2022) | Изложить новую редакцию пункта 6.3.18 следующим образом: «Ширину одной полосы обустроенных путей движения пешеходов следует принимать 0,75 м. Следует предусматривать не менее двух полос для обеспечения встречного движения. Пропускную способность одной полосы движения на лестничном сходе принимать 600 человек в час», так как не следует исключать требование о минимальном числе «полос движения», а также следует конкретизировать, что это требование относится к обустроенным путям движения пешеходов. Отмечаем, что указанная ширина «полосы движения пешеходов» не удовлетворяет условиям для комфортного движения МГН на инвалидных колясках – предлагается пересмотреть значение. | **Принято.**Пункт 6.3.18 изложен в новой редакции:«6.3.18 Ширину одной полосы обустроенных путей движения пешеходов следует принимать 0,75 м, предусматривая не менее двух полос для обеспечения встречного движения. Пропускную способность одной полосы движения на лестничном сходе принимать 600 человек в час.». |
| 59 | п. 7.2.1А | ФАУ «Единый научно-исследовательский и проектный институт пространственного планирования РФ» (исх. №ГРП-03-1192/22-1 от 22.07.2022) | Во втором абзаце проектируемого пункта 7.2.1 А скорректировать слова «пешеходной и транспортной коммуникациями». | **Принято.** |
| 60 | п. 7.2.1А | Москомэкпертиза(исх. № МКЭ-17-114/22-6 от | Во втором абзаце проектируемого пункта 7.2.1 А скорректировать слова «пешеходной и транспортной коммуникациями». | **Принято.** |
| 61 | П. 7.5.6  | Москомэкпертиза(исх. № МКЭ-17-114/22-6 от 18.08.2022) | Привести в соответствие нумерацию в части пункта 7.5.6 СП.Комментарии. Предлагается откорректировать текст редакции СП. | **Принято.**При окончательной редакции документа нумерация будет упорядочена. |
| 62 | Раздел 8.1 | АО «ДОМ.РФ»(исх. №10714-ДФ от 15.08.2022) | Дополнить раздел 8.1 «Общие требования» пунктом о необходимости размещения на территории набережных навигационных и информационных элементов для упрощения ориентации на территории, включая таблички с информацией о местной флоре и фауне и информационные стенды с правилами без-опасности. | **Принято.**Пункт 8.1.1 дополнен третьим абзацем:«При проектировании целесообразно предусматривать места для размещения на территории набережных навигационных и информационных элементов для упрощения ориентации на территории, включая таблички с информацией о местной флоре и фауне и информационные стенды с правилами безопасности.». |
| 63 | П. 8.1.4 | АО «ДОМ.РФ»(исх. №10714-ДФ от 15.08.2022) | Дополнить пункт 8.1.4 новым перечислением: «для транспортно-пешеходных набережных: принципов безопасности дорожного движения». | **Принято.**Пункт 8.1.4 дополнен последним перечислением:«обеспечения безопасности всех участников движения на набережной: пешеходов, велосипедистов, пользователей СИМ, передвигающихся на транспортных средствах.».  |
| 64 | П. 8.1.5 | АО «ДОМ.РФ»(исх. №10714-ДФ от 15.08.2022) | Изложить пункт 8.1.5 в редакции «При выборе элементов комплексного благоустройства набережных следует обеспечивать безопасность и удобство нахождения, в том числе климатический комфорт, защиту от солнца, ветра и осадков на территории посетителей набережных, учитывать градостроительные и природно-климатические факторы». | **Принято.**Пункт 8.1.5 изложен в следующей редакции: «8.1.5 При выборе элементов комплексного благоустройства набережных следует обеспечивать безопасность и удобство нахождения на территории посетителей набережных, учитывать градостроительные и природно­климатические факторы, предусматривать элементы климатичнеского комфорта (навесы, перголы, питьевые фонтанчики, фонтаны и пр.». |
| 65 | П. 8.1.8 | АО «ДОМ.РФ»(исх. №10714-ДФ от 15.08.2022) | Переформулировать пункт 8.1.8 с учетом возможности размещения туалетов и урн не только в парковых зонах набережных, а в целом на территории набережных, во всех зонах, с учетом водо-охранных ограничений. | **Принято.**Пункт 8.1.8 добавлен последний абзац:«В остальных функциональных зонах набережных туалеты и урны размещаются в соответствии с требованиями местных нормативов и схем территориального размещения.». |
| 66 | П. 8.1.8 | АО «ДОМ.РФ»(исх. №10714-ДФ от 15.08.2022) | Заменить в пункте 8.1.8 слова «пешеходных дорожек» на «обустроенных пешеходных коммуникаций». | **Принято.**В пункте 8.1.8 абзац 4 заменены слова «пешеходных дорожек» на «обустроенных пешеходных коммуникаций». |
| 67 | П. 8.1.8 | Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области(исх. № 27Исх-13049/10-02 от 19.08.2022) | Абзац 5 п. 8.1.8 Проекта изложить в следующей редакции:«8.1.8. Следует предусматривать также площадки для установки контейнеровдля сбора ТКО.». | **Принято.**В пункте 8.1.8 абзац 5 заменено слово «мусора» на «ТКО». |
| 68 | Раздел 8.2 | АО «ДОМ.РФ»(исх. №10714-ДФ от 15.08.2022) | Дополнить раздел 8.2 «Открытые и озелененные пространства» пунктом следующего содержания: «Для транспортно-пешеходных набережных необходимо обеспечивать соблюдение требований к объектам в треугольнике видимости согласно пункту 11.16 СП 42.13330.2016». | **Принято.**В п. 10.2.4 внесены дополнения.Пункт 10.2.4 дополнить вторым абзацем: «Для транспортно-пешеходных набережных необходимо обеспечивать треугольник видимости на нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и дорог в соответствии с требованиями п. 11.16 СП 42.13330.» |
| 69 | П. 8.2.3 | АО «ДОМ.РФ»(исх. №10714-ДФ от 15.08.2022) | В добавляемом примечании к пункту 8.2.3 предлагается конкретизировать требование «на примыкающих к ООПТ участках набережной» во избежание свободных трактовок. | **Принято.**Пункт 8.2.3 дополнен после слова «набережной» словами «в зоне до 50 метров». |
| 70 | П. 8.2.5 | АО «ДОМ.РФ»(исх. №10714-ДФ от 15.08.2022) | Изложить новую редакцию пункта 8.2.5 следующим образом: «Второй абзац.Заменить слова «наличия велодорожки (или трассы ИМТС)» на «наличия инфраструктуры для движения велотранспорта и СИМ, в том числе велодорожек». | **Принято.**Пункт 8.2.5 второй абзац заменены слова «наличия велодорожки (или трассы ИМТС)» на «наличия инфраструктуры для движения велотранспорта и СИМ». |
| 71 | П. 8.2.6 | АО «ДОМ.РФ»(исх. №10714-ДФ от 15.08.2022) | Исключить строку «Пункт 8.2.6 Последний абзац. Заменить слова: «ИМТС»на «СИМ» – в действующей редакции в данном пункте нет «ИМТС». | **Принято.** |
| 72 | П. 8.2.6 | Москомэкпертиза(исх. № МКЭ-17-114/22-6 от 18.08.2022) | Слова «пункт 8.2.6» заменить словами «пункт 8.2.5».. | **Принято к сведению.**При окончательной редакции документа нумерация будет упорядочена. |
| 73 | П. 8.2.16 | АО «ДОМ.РФ»(исх. №10714-ДФ от 15.08.2022) | Изложить новую редакцию пункта 8.2.16 следующим образом: «Заменить слова:«велодорожек и трасс ИМТС» на «инфраструктуры для движениявелотранспорта и СИМ, в том числе велодорожек». | **Принято.**В пункте 8.2.16 заменены слова: «велодорожек и трасс ИМТС» на «инфраструктуры для движениявелотранспорта и СИМ». |
| 74 | П. 8.2.17 | АО «ДОМ.РФ»(исх. №10714-ДФ от 15.08.2022) | Заменить в новой редакции пункта 8.2.17 слова «пешеходные дороги и дорожки» на «обустроенные пешеходные коммуникации». | **Принято.**В пункте 8.2.17 заменены слова «пешеходные дороги и дорожки» на «обустроенные пешеходные коммуникации». |
| 75 | П. 8.2.18 | Москомэкпертиза(исх. № МКЭ-17-114/22-6 от 18.08.2022) | После слов «СП 42.13330.2016» дополнить словами «, СП 475.1325800.2020».Комментарий. Предлагается проектирование парковых дорог осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016 и СП 475. l325800.2020. | **Принято.** |
| 76 | П. 8.3.3 | Москомэкпертиза(исх. № МКЭ-17-114/22-6 от 18.08.2022) | Второй абзац изложить в следующей редакции: «Дизайн парапетов набережных должен являться одним из значимых элементов всего архитектурного решения».Комментарий. Необходимо акцентировать внимание на проектировании парапетов. | **Принято.**Пункт 8.3.3 второй абзац изложен в новой редакции:«Дизайн парапетов набережных должен являться одним из значимых элементов общего архитектурного решения набережной.». |
| 77 | П. 8.3.7 | Москомэкпертиза(исх. № МКЭ-17-114/22-6 от 18.08.2022) | Слово «рекомендуется» заменить словом «целесообразно».Комментарий. Предлагается откорректировать текст редакции СП. | **Принято.** |
| 78 | П.9.2.3 | Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области(исх. № 27Исх-13049/10-02 от 19.08.2022) | п. 9.2.3 Проекта изложить в следующей редакции:«9.2.3. Водоотводящие сооружения и устройства открытого типа (канавы, кюветы, лотки), допускается применять изолированные из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду на территории парков, примыкающих к набережным с обязательным устройством мостиков или труб – на пересечении с объектами дорожно-тропиночной сети и тротуарами с учетом требований СП 32.13330, СП 42.13330, СП 475.1325800, природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства.». | Приято.Пункт 9.2.3 дополнен вторым абзацем:«При применении водоотводящих устройств открытого типа следует применять водонепроницаемые материалы, предотвращающие поступление загрязняющих и иных веществ и микроорганизмов в почву на территории парковых зон набережных.». |
| 79 | Раздел 10.2 | АО «ДОМ.РФ»(исх. №10714-ДФ от 15.08.2022) | Дополнить раздел 10.2 «Безопасность движения транспорта и пешеходов» пунктом следующего содержания: «На транспортно-пешеходных набережных с высокой интенсивностью пешеходного движения следует обособлять инфраструктуру для движения велотранспорта и СИМ устройством разделительных полос с озеленением, либо размещением МАФ». | **Принято.**Пункт аналогичного содержания уже имеется в рассматриваемом документе (п.10.2.5). |
| 80 | П. 10.2.3 | АО «ДОМ.РФ»(исх. №10714-ДФ от 15.08.2022) | Дополнить пункт 10.2.3 словами «а также планировочных решений». | **Принято.**Пункт 10.2.3 дополнен после слов «достигаться за счет» словами «планировочных решений, а также». |
| 81 | Приложение Б | Москомэкпертиза(исх. № МКЭ-17-114/22-6 от 18.08.2022) | Целесообразно разделить функциональное назначение территории набережных вместо «природная и парковая» на два вида: «природное» и «рекреационное».Комментарий. Определения «природная» и «парковая» не коррелируются между собой, так как относятся к определению разных понятий, а именно: «природная» характеризует состояние территории в части антропогенных нарушений в условиях урбанизации, а «парковая» дает статус и регламенты использования территории.Целесообразно разделить функциональное назначение территории набережных вместо «природная и парковая» на два вида: «природное» и «рекреационное», так как допустимая рекреационная нагрузка, уровень благоустройства и прочие параметры на таких территориях не совпадают. | **Принято.**См. ответ на замечание №46. |
| 82 | Приложение Г | Москомэкпертиза(исх. № МКЭ-17-114/22-6 от | 1) Строку 2.3 изложить в следующей редакции: «Набережная рекреационного назначения»;2) Строку 2.4 изложить в следующей редакции: «Набережная природного назначения».Комментарий. Целесообразно рекомендуемое функциональное зонирование (природное/рекреационное) отразить в таблице Г.1 | **Принято.** |
| 83 | Приложение Г, строка 3.1 | СПб ГКУ «НИПЦ Генплана Санкт-Петербурга»(исх. № 01-11/965 от 01.08.2022) | Строку 3.1 Приложения Г «Элементы МАФ на планировочных элементах и в функциональных зонах набережных» следует изложить в новой редакции: «Контейнерные площадки для накопления ТКО» в соответствии с п. 3.2. данного СП. | **Принято.**Приложение Г строка 3.1 изложена в следующей редакции:«Контейнерные площадки для накопления ТКО». |
| 84 | Пояснительная запискап. 1, абз.3 | ФАУ «Единый научно-исследовательский и проектный институт пространственного планирования РФ» (исх. №ГРП-03-1192/22-1 от 22.07.2022) | Привести в соответствие реквизиты и наименования указанных нормативных правовых актов, изложив абзац в редакции «Разработка проекта изменения к своду правил в области градостроительного проектирования осуществляется в соответствии с Порядком разработки, утверждения, изменения и отмены сводов правил в сфере строительства в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденным приказом Минстроя России от 26 ноября 2021 года № 858/пр, Планом разработки и утверждения сводов правил и актуализации ранее утвержденных сводов правил на 2022 год, утвержденным приказом Минстроя России от 8 декабря 2021 года № 909/пр» | **Принято.** |
| 85 | Пояснительная запискап. 2 | ФАУ «Единый научно-исследовательский и проектный институт пространственного планирования РФ» (исх. №ГРП-03-1192/22-1 от 22.07.2022) | Слова «решением Минстроя России» заменить на «решения Минстроем России», перечень задач привести в соответствие с пп. 2.2 и 2.3 раздела 2 паспорта национального проекта «Жилье и городская среда», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16) | **Принято.** |
| 86 | Пояснительная запискап. 10 | ФАУ «Единый научно-исследовательский и проектный институт пространственного планирования РФ» (исх. №ГРП-03-1192/22-1 от 22.07.2022) | Нормативные ссылки также необходимо привести в соответствие с данными выше замечаниями. | **Принято.** |
| 87 | Пояснительная запискап. 1, абз.3 | Москомэкпертиза(исх. № МКЭ-17-114/22-6 от | Привести в соответствие реквизиты и наименования указанных нормативных правовых актов, изложив абзац в редакции «Разработка проекта изменения к своду правил в области градостроительного проектирования осуществляется в соответствии с Порядком разработки, утверждения, изменения и отмены сводов правил в сфере строительства в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденным приказом Минстроя России от 26 ноября 2021 года № 858/пр, Планом разработки и утверждения сводов правил и актуализации ранее утвержденных сводов правил на 2022 год, утвержденным приказом Минстроя России от 8 декабря 2021 года № 909/пр» | **Принято.** |
| 88 | Пояснительная запискап. 2 | Москомэкпертиза(исх. № МКЭ-17-114/22-6 от | Слова «решением Минстроя России» заменить на «решения Минстроем России», перечень задач привести в соответствие с пп. 2.2 и 2.3 раздела 2 паспорта национального проекта «Жилье и городская среда», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16) | **Принято.** |
| 89 | Пояснительная запискап. 10 | Москомэкпертиза(исх. № МКЭ-17-114/22-6 от | Нормативные ссылки также необходимо привести в соответствие с данными выше замечаниями. | **Принято.** |